**辽宁首钢硼铁有限责任公司**

**清洁生产审核主要污染物排放情况公示**

辽宁首钢硼铁有限责任公司位于凤城市刘家河镇，法人代表杜春龙，企业主要产品为铁精粉和硼砂，2019年产量分别为97.115万吨和21372.45吨，主要原辅材料为铁精矿、硼精矿、纯碱。企业2019年主要污染物排放情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物  种类 | 主要污染因子 | 排放浓度 | 执行标准限制 | 达标情况 | 排放总量 | 排放方式及去向 |
|
| 废气 | 颗粒物（1#运行炉窑） | 20.9mg/m3 | 200mg/m3 | 达标 | 74.39t/a | 大气环境 |
| 颗粒物（2#运行炉窑） | 19.6mg/m3 | 200mg/m3 | 达标 |
| 颗粒物（锅炉） | 18.7mg/m3 | 80mg/m3 | 达标 |
| 二氧化硫（1#运行炉窑） | 322.3mg/m3 | 850mg/m3 | 达标 | 176.93t/a |
| 二氧化硫（2#运行炉窑） | 326.9mg/m3 | 850mg/m3 | 达标 |
| 二氧化硫（锅炉） | 330.0mg/m3 | 400mg/m3 | 达标 |
| 二氧化硫（碳解工艺尾气） | 233.4mg/m3 | 550mg/m3 | 达标 |
| 氮氧化物（1#运行炉窑） | 104.3mg/m3 | 240mg/m3 | 达标 | 94.95/a |
| 氮氧化物（2#运行炉窑） | 99.7mg/m3 | 240mg/m3 | 达标 |
| 氮氧化物（锅炉） | 247.0mg/m3 | 400mg/m3 | 达标 |
| 颗粒物（碳解工艺尾气） | 8.1mg/m3 | 120mg/m3 | 达标 | 144.5t/a |
| 颗粒物（1#中细破碎） | 15.3mg/m3 | 120mg/m3 | 达标 |
| 颗粒物（2#中细破碎） | 21.5mg/m3 | 120mg/m3 | 达标 |
| 颗粒物（3#中细破碎） | 24.0mg/m3 | 120mg/m3 | 达标 |
| 颗粒物（1#干选） | 24.3mg/m3 | 120mg/m3 | 达标 |
| 颗粒物（2#干选） | 26.6mg/m3 | 120mg/m3 | 达标 |
| 颗粒物（筛分） | 22.6mg/m3 | 120mg/m3 | 达标 |
| 固体废物 | 选矿尾矿 | / | | | 45.9万t/a | 输送至姜家沟尾矿库堆存 |
| 煤焦油 | / | | | 0.01948万t/a | 定期交由沈阳永润石油制品有限公司处置 |
| 硼泥 |  | | | 65.9万t/a | 送硼泥堆场堆存 |
| 铀尾渣 |  | | | 3.49万t/a | 送铀尾矿库堆存 |
| 锅炉灰渣 | / | | | 1.38万t/a | 送丹东市城区物资回收有限公司做建材用砖 |
| 采矿废石 | / | | | 660万t/a | 送排土场堆存 |
| 干选废石 | / | | | 20万t/a | 综合利用于姜家沟尾矿库边坡堆坝 |
| 生产废水处理站污泥 | / | | | 1.37万t/a | 送硼泥堆场堆存 |
| 噪声 | 昼间 | 51.4dB(A) | 55dB(A) | 达标 | / | 厂界四周 |
| 夜间 | 41.2dB(A) | 45dB(A) | 达标 | / |

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》和《清洁生产审核办法》等文件要求，我公司将于2020年5月起实施清洁生产审核。现将公司生产及主要污染物排放情况面向社会公示，欢迎社会各界进行监督、指导。

辽宁首钢硼铁有限责任公司

2020年5月